**一、围墙防爬刺钉参数要求：**

1. 热镀锌大号刺钉
2. 长度：1.25m/根
3. 刺长：110mm
4. 底部宽度：50mm
5. 刺距：78.3mm
6. 板厚度：2mm
7. 重量：1.75kg/根

 刺钉图片样式：



**二、需加装防爬刺钉的围墙位置及长度：**

1. 中区笃行楼后：4.1\*36=147.6m
2. 中区南门值班室西侧至砺志楼后：4.1\*62=254.2m
3. 西区西门值班室东侧至田径场东边：4\*44=176m

4、西区西门西侧至车库边：4\*13=52m

 合计：629.8m